
Urządzenie do pomiaru i regulacji zawieszenia kół i osi pojazdów w technologii 3D  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, kompletnego i w pełni sprawnego urządzenia umożliwiającego pomiar i regulacja geometrii zawieszenia kół i osi w technologii 3D dla pojazdów osobowych i dostawczych. 
Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę. 
Oferowane urządzenie musi spełniać następujące parametry:
1. Wymagania techniczne i funkcjonalne:
1.1. Technologia pomiaru: 
· trójwymiarowa 3D oparta na kamerach o wysokiej rozdzielczości,
1.2. Moduły optyczno-obliczeniowe (głowice pomiarowe):
· komplet umożliwiający pomiar i regulację geometrii zawieszenia kół i osi pojazdu,
· autonomiczne o kompaktowych wymiarach,
· układ kamer zintegrowany w głowicach,
· czterokamerowy system wysokiej rozdzielczości z sensorami CMOS o podwyższonej czułości na podczerwień (IR),
· ciągła obserwacja obu osi,
· pracujące w czasie rzeczywistym (tryb Live Dynamic Measurement),
· wyposażone w zintegrowane wyświetlacze OLED informujące o statusie urządzenia/pomiaru, 
· przetwarzające obraz z prędkością umożliwiającą natychmiastową reakcję na monitorze i ekranach OLED przy najmniejszym ruchu drążka kierowniczego lub śruby regulacyjnej,
· umożliwiające rozpoznawanie tarcz (algorytmy Ultra-Fast 3D i Auto-ID)
· posiadające wizyjny odczyt kodów QR (skanowanie i bezbłędny odczyt mikrokodów QR nadrukowanych na każdej tarczy).
· bez konieczności kalibracji po zmianie tarczy (natychmiastowa identyfikacja tarcz),
· szerokokątna optyka (aktywne pole widzenia) pozwalające na pełną kompensację bicia koła oraz pomiar maksymalnego skrętu kół bez konieczności mechanicznego pochylania czy przesuwania kamer,
· obsługiwany rozstaw osi pojazdu od 1500 mm do 5000 mm,
· zapewniające elastyczność montażu (możliwość montażu w odległości 3 m od osi przedniej pojazdu),
· aktywny system referencyjny kamer,
· ciągła autokalibracja przestrzenna (tzw. Active Reference System) eliminująca (cyfrowo filtrując) każde drgnienie podnośnika, uderzenie w głowicę czy wibracja posadzki poprzez układ optyczny,
· gwarancja powtarzalności pomiarów i eliminacja ryzyka rozkalibrowania urządzenia (zafałszowanie wyników pomiarów),	
· oświetlenie wspomagające (stroboskopowe IR) - doświetlenie LED IR,
· odporność na warunki zewnętrzne (np. ostre słońce wpadające przez otwartą bramę, świetlówki, lampy warsztatowe) -  filtry pasmowe i podczerwieni,
· trwałe i wytrzymałe akumulatory Li-Ion.
1.3. Konstrukcja systemu:
· stanowisko odkładcze dla głowic pomiarowych z ładowarką akumulatorów,
· komplet 4 szt. ekranów pomiarowych nie kojarzonych z konkretnym kołem,
· system mocowań musi zapewniać brak kontaktu z felgą (system mocowań),
· zacisk powinien zapewniać mocowanie na kołach od 21"–33" (525 mm-840mm),
· oprogramowanie i aktualna na dzień dostawy, licencjonowana baza danych pojazdów (samochody osobowe i dostawcze) obejmująca dane fabryczne producentów pojazdów homologowanych w Europie, 
· oprogramowanie prowadzące mechanika krok po kroku przez cały proces pomiaru i regulacji. 
· system online z interfejsem opartym na sieci web (ostęp przez sieć LAN/Wi-Fi),
· prezentacja (stream) pomiarów możliwa na TV/tablecie/laptopie/PC,
· kompatybilność/zdolność do integracji z systemami kalibracji układów wspomagania kierowcy (ADAS),
· obsługa procedury kompensacji przez przetaczanie (tzw. kompensacja bicia obręczy) w trybie "push", realizowana w bardzo krótkim czasie,
· blokada kierownicy oraz blokada pedału hamulca,
· mechaniczne obrotnice przednie,
· stosowne okablowanie, zasilacze, uchwyty,
· certyfikaty, DTR i instrukcja obsługi w języku polskim.
2. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i gwarancji:
2.1. Dostawa i instalacja:
· dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu w siedzibie Zamawiającego muszą zostać zrealizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2.2. Kalibracja/Certyfikacja: 
· urządzenie musi zostać skalibrowane i przygotowane do pracy w dniu odbioru (wraz z dostarczeniem protokołu kalibracji/uwierzytelnienie wskazań).
2.3. Szkolenie:
· Wykonawca przeprowadzi na miejscu szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz pracy z oprogramowaniem.
2.4. Warunki gwarancji i serwisu 
· okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,
· czas reakcji serwisu: Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na miejscu instalacji urządzenia (serwis typu on-site),
· czas reakcji serwisu (podjęcie działań naprawczych) nie może być dłuższy niż 4 dni od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze,
· aktualizacje: Wykonawca gwarantuje bezpłatną aktualizację oprogramowania diagnostycznego urządzenia w okresie trwania gwarancji.
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